**Pravidla pro připojení na splaškovou kanalizaci v obci Klentnice ve zkušebním provozu**

„Obecní“ část kanalizace končí před nemovitostí napojeným bodem – domovní šachtičkou (černé víko na chodníku, vjezdu apod. u nemovitosti). Toto je napojovací místo pro Vaši nemovitost – přípojku. Šachtička má u dna hrdlo, které je zaslepeno. Po demontáži zaslepení u dna šachtičky je možné připojení Vašeho potrubí. Připojovací hrdlo je pro plastové potrubí DN 150. Je nutné, aby bylo Vaše potrubí uloženo s minimálním spádem 2% bez zbytečných zalomení. Před samotným připojením je důležité dodržet následující pravidla.

* Před vlastní realizací přípojky je nutné podání žádosti na OU k připojení na kanalizaci. Jde o kontrolu je-li přípojka stavebně povolena. Do žádosti se vypíší základní iniciály žadatele a předpokládaný termín realizace vlastní přípojky (slouží pro koordinaci času připojování s následnou kontrolou).
* Je nutné mít uzavřenou smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod s Obcí Klentnice
* Po odsouhlasení ze strany OU můžete začít s realizací přípojky. Před zasypáním přípojky je nutné přizvat pověřeného pracovníka OU pro kontrolu, zda je připojení provedeno správně.
* Před samotným spojením kanalizace „obecní“ s Vaší, bude nutná fyzická kontrola žumpy (septiku). Musí být vyvezena, a doloženo dokladem o vývozu.
* Pracovník OÚ provede fyzickou kontrolu stavu vodoměru, z důvodu následné fakturace stočného.
* Vlastní přepojení je bezpodmínečně nutno provést před připojením do žumpy, septiku.
* **Do kanalizace je zakázáno vypouštět:**

- vody dešťové, balastní, ze septiků, žump nebo z domácích čistících stanic

- vody znečištěné toxickými látkami, nebo ropnými produkty

- organické zbytky (výpresky, výpalky, zbytky jídel)

- vhazovat dětské pleny, vlhčené ubrousky, plasty a další nerozložitelné materiály

- jakékoli pevné předměty